**Pressemitteilung**

**Ansprechpartnerin für die Presse:**

Nina de Hoogd

DuoTherm Rolladen GmbH

Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 10

53947 Nettersheim-Zingsheim

Telefon: +49 (0)2486 / 8008-189

E-Mail: [n.dehoogd@duotherm-rolladen.de](mailto:n.dehoogd@duotherm-rolladen.de)

Nettersheim-Zingsheim, März 2024

**Gewappnet für jedes Sanierungsprojekt**

**Bestandsbauten zu sanieren, ist häufig eine komplexe Angelegenheit – umso mehr, wenn neue Fenster mit einem adäquaten Sonnenschutz ausgestattet werden sollen. Mit dem Elite XT und dem Expert XT von EXTE, dem VEKAVARIANT 2.0 sowie diversen Vorbaukästen hält DuoTherm Systeme vor, um alle Bereiche zuverlässig abzudecken.**

Kommen Gebäude in die Jahre, werden sie modernisiert oder saniert. Was aus optischer und vor allem energetischer Sicht empfehlenswert ist, entpuppt sich bei der Umsetzung mitunter als Herausforderung: Denn die Bauherren müssen mit der vorhandenen Substanz arbeiten, anstatt von Grund auf planen zu können. Insbesondere der Tausch von Fenstern und die (nachträgliche) Installation von Rollladen und Sonnenschutz erfordern daher ein breites Portfolio an Möglichkeiten.

**EXTE-Kästen**

DuoTherm setzt in diesem Segment seit vielen Jahren auf einen Mix aus verschiedenen Kastensystemen, um ein breites Spektrum an Möglichkeiten abzudecken. Nicht nur seine großen Farbvielfalt zeichnet dabei den Aufsatzkasten Expert XT von EXTE aus. Bewährt hat er sich auch durch die leichte Montage per Klipstechnik und eine Schalldämmung bis 43 dB, je nach Kastengröße. Der überputzbare Kasten trägt PVC- oder Alu-Rollladen, die Revision ist von innen möglich, wobei die Revisionsblende wahlweise hinten oder unten angebracht ist.

Um das Programm zu erweitern und so möglichst viele Einbausituationen abdecken zu können, hat DuoTherm jüngst auch den Elite XT von EXTE mit ins Programm aufgenommen. Der Elite XT verfügt über dieselben Eigenschaften wie der Expert XT, trägt allerdings sowohl Rollladen als auch Raffstores – beides in Revision außen. „Allein mit diesem einen System können daher bereits sehr viele Sanierungsvorhaben realisiert werden“, versichert DuoTherm Vertriebsleiter Markus Bandt.

**VEKAVARIANT 2.0**

Der VEKAVARIANT 2.0 zeichnet sich neben seinem ebenfalls guten Schallschutz in erster Linie durch seine exzellente Wärmedämmung aus. Als Aufsatzkasten trägt er in Revision innen sowohl Rollladen als auch Zip-Screens, in Revision außen Raffstores, wobei die Revision von unten oder hinten erfolgen kann.

**Vorbaukästen**

Komplettiert wird die DuoTherm-Systemfamilie durch Vorbaukästen, ergänzt Bandt: „Diese werden nachträglich als komplettes Element vor das Fenster beziehungsweise auf die Fassade angesetzt – was auch bei schwierigen Vorhaben, bei denen Aufsatzkästen nicht funktionieren würden, für einen Sonnenschutz sorgt.“ Vorbaukästen können Rollladen oder Zip-Screens beherbergen, zudem gibt es sie in verschiedenen Kastenformen. Ein weiterer Vorteil: „Aufgrund ihrer Konstruktion eignen sie sich hervorragend für den Stella S300D, einen elektrischen Motor mit Solarantrieb.“ Vorbaukästen sind als gestalterisches Element sichtbar an der Fassade, können aber auch komplett überputzt eingesetzt werden.

DuoTherm Rolladen GmbH, März 2024 – Abdruck frei – 2.934 (inkl. Leerzeichen).

Über die Zusendung von Belegen würden wir uns freuen.

**Bildnachweis: DuoTherm Rolladen GmbH**

****

(DuoTherm\_EliteXT): Seine Flexibilität ist der Trumpf des Elite XT: Mit diesem Kastensystem lassen sich bereits viele verschiedene Sanierungsvorhaben realisieren.



(DuoTherm\_Vekavariant\_Revision\_innen\_hinten): Der Aufsatzkasten VEKAVARIANT 2.0 trägt in Revision innen neben Rollladen auch Zip-Screens. In Revision außen sind Raffstores als Behang möglich.



(DuoTherm\_Sanierungsprojekt\_Vekavariant): Bodentiefe Fenster samt Sichtschutz sind auch in älteren Bestandsbauten integrierbar. Das setzt jedoch eine gute Planung voraus – und Kastensysteme wie den VEKAVARIANT 2.0, die vielseitig integrierbar sind.

****

(DuoTherm\_Vorbausystem\_Solarmotor): DuoTherm Vorbaukästen eignen sich besonders gut für den solarbetriebenen E-Motor Stella S300D

**Über DuoTherm Rolladen GmbH**

Als Komplettanbieter für Rollladen- und Sonnenschutzsysteme fertigt DuoTherm nach Maß PVC-Rollladen-Aufsatzelemente für Neu- und Altbau. Mit dem Thermo NB 4.0 bietet der Hersteller ein Kastensystem, das für alle Anforderungen im Neubau Lösungen ermöglicht. Darüber hinaus produziert DuoTherm Rollladenvorbauelemente sowie Zip-Screen-Anlagen, Alu- und PVC-Panzer. Optimierte Prozessketten und eine flexible Produktion ermöglichen es dem Hersteller, auch bei herausfordernden Projekten passende Lösungen zu finden. Als Partner der Fensterindustrie blickt das Unternehmen auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung zurück – sowohl in

der Zusammenarbeit mit Fachhändlern und Fensterbauern als auch in der Abwicklung von Großprojekten seiner Kunden. DuoTherm begleitet seine Kunden über alle Phasen des Bauprojekts hinweg. Das 1998 gegründete Unternehmen ist seit 2020 Teil der französischen StellaGroup. An den drei deutschen Standorten Nettersheim-Zingsheim, Herborn und Ahaus wirken rund 250 Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens mit.

**Ansprechpartnerin für die Presse:**   
Nina de Hoogd

DuoTherm Rolladen GmbH

Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 10

53947 Nettersheim-Zingsheim

Telefon: +49 (0)2486 / 8008-189

E-Mail: [n.dehoogd@duotherm-rolladen.de](mailto:n.dehoogd@duotherm-rolladen.de)

[www.duotherm-rolladen.de](http://www.duotherm-rolladen.de/)

Ein Bild, das Text, Schrift, Logo, Screenshot enthält.

Automatisch generierte Beschreibung