**Pressemitteilung**

**Ansprechpartnerin für die Presse:**

Nina de Hoogd

DuoTherm Rolladen GmbH

Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 10

53947 Nettersheim-Zingsheim

Telefon: +49 (0)2486 / 8008-189

E-Mail: [n.dehoogd@duotherm-rolladen.de](mailto:n.dehoogd@duotherm-rolladen.de)

Nettersheim-Zingsheim, März 2025

**Ein Kasten für alle Behänge und Fälle**

**Rollladen? Zip-Screen? Raffstore? Beim Neubau haben Mischbauten oft unterschiedliche Anforderungen auf einmal an den Sonnenschutz, und es kommen mitunter mehrere Behänge zum Einsatz. Für Fensterbauer macht es das nicht leichter. Es sei denn, sie setzen auf ein Kastensystem, das problemlos alle Arten von Behängen aufnehmen kann. So, wie der Thermo NB 4.0 von DuoTherm.**

Gebäude, die sowohl Wohn- als auch Gewerbeeinheiten unter ihrem Dach vereinen, stellen häufig besondere Anforderungen an Planung und Ausführung. Dies gilt auch für den Sicht- und Sonnenschutz. Während Gewerbeeinheiten in erster Linie eine gute Belüftung und Blendschutz erfordern, verlangen Wohnbereiche darüber hinaus häufig nach einem soliden Schallschutz und einer Optik, die sich in die Fassadengestaltung integriert. Häufig kommen daher unterschiedliche Behänge zum Einsatz. Doch nicht jedes Aufsatzkastensystem kann alle gleichermaßen aufnehmen.

Genau dort setzt der Thermo NB 4.0 von DuoTherm an. Der speziell für den Neubau entwickelte Aufsatzkasten ist in der Lage, sowohl Rollläden als auch Tuchverschattungen und Raffstores unterzubringen. „Dadurch ist eine flexible Anpassung an die jeweiligen Bedürfnisse der verschiedenen Gebäudebereiche mit nur einem Kastensystem gewährleistet. Das ist eine Lösung, die sowohl funktional als auch ästhetisch überzeugt“, sagt DuoTherm-Vertriebsleiter Markus Bandt.

In Mischbauten können die Anforderungen an die einzelnen Etagen individuell berücksichtigt werden, ohne dass verschiedene Kastensysteme für unterschiedliche Behänge notwendig sind. Und das bei einer sehr kompakten Bauweise: Denn anstatt standardmäßig rund 30 cm Kastenhöhen kommt der Thermo NB 4.0 mit 28 oder sogar 25 cm aus und nimmt trotzdem raumhohe Behänge auf. Bandt: „Es ist stets dasselbe System. Lediglich die Revisionsart kann unterschiedlich ausfallen.“

**Zeit- und Kostenersparnis**

Ein weiterer Vorteil ist die Zeitersparnis für Fensterbauer: Es erleichtert die Installation erheblich, wenn anstatt unterschiedlicher Aufsatzkästen nur ein einziges System für die verschiedenen Bereiche verwendet werden kann. Und auf Wunsch erhalten Fensterbauer fertige Kästen inklusive eingebauter Statikkonsole. Der Kasten muss dann beim Einbau nicht mehr durchbohrt oder geöffnet werden. Er wird einfach aufgerastet und nach oben hin mit dem Baukörper verbunden. „Schon bei sehr vorsichtiger Schätzung sind das mindestens 15 Minuten Zeitersparnis pro Element. Bei größeren Projekten – und das sind Mischbauten ja häufig – summiert sich das schnell auf“, ergänzt Bandt.

Auch die „inneren Werte“ des Thermo NB 4.0. stimmen: Er verfügt über hervorragende Dämm- und Schallschutzeigenschaften. Insbesondere in städtischen Gebieten oder an vielbefahrenen Straßen ergänzt er sich damit optimal mit hochwertigen Fenstern. Störende Geräusche von außen werden deutlich reduziert, gleichzeitig sind mit ihm natürlich Energieeffizienzhäuser realisierbar.

„Gerade Schallschutz, Wärmedämmung und eine gute Belüftung sind in modernen Neubauprojekten Bereiche, in denen sich ein Aufsatzkasten keine Schwäche erlauben darf“, erläutert der DuoTherm-Vertriebsleiter. „Der Thermo NB 4.0 ist von uns kontinuierlich weiterentwickelt worden und heute darauf getrimmt, in allen Bereichen das Optimum herauszuholen.“

Mit der Möglichkeit, verschiedene Sonnenschutzsysteme zu integrieren, und das bei herausragenden Dämm- und Schallschutzwerten, erfüllt der Thermo NB 4.0 spielend die vielfältigen Anforderungen von Mischbauten.

DuoTherm Rolladen GmbH, März 2025 – Abdruck frei – 3.474 Zeichen (inkl. Leerzeichen).

**Bildnachweis Fotos:**

**DuoTherm Rolladen GmbH**

**Ein Bild, das draußen, Gebäude, Wolke, Himmel enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.**

**DuoTherm\_1\_Mischbau**   
Keine Seltenheit: unterschiedlicher Sonnenschutz im selben Haus. Umso besser, wenn die verschiedenen Anforderungen mit nur einem einzigen Kastensystem umgesetzt werden können.



**DuoTherm\_2\_Behänge**   
Drei verschiedene Behänge – ein System: Der Thermo NB 4.0 von DuoTherm kann sowohl Rollläden als auch Raffstores und Tuchverschattungen aufnehmen.

**Ein Bild, das Text, Elektronik, Maschine, Wand enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.DuoTherm\_3\_TNB\_Aereco**Schallschutz, Wärmedämmung und optimale Belüftung: Auch die „inneren Werte“ des Thermo NB 4.0 stimmen und machen ihn damit zu einem vielseitig einsetzbaren Aufsatzkasten, der sich keine Schwächen erlaubt.

**Über DuoTherm Rolladen GmbH**

Als Komplettanbieter für Rollladen- und Sonnenschutzsysteme fertigt DuoTherm nach Maß PVC-Rollladen-Aufsatzelemente für Neu- und Altbau. Mit dem Thermo NB 4.0 bietet der Hersteller ein Kastensystem, das für alle Anforderungen im Neubau Lösungen ermöglicht. Darüber hinaus produziert DuoTherm Rollladenvorbauelemente sowie Zip-Screen-Anlagen, Alu- und PVC-Panzer. Optimierte Prozessketten und eine flexible Produktion ermöglichen es dem Hersteller, auch bei herausfordernden Projekten passende Lösungen zu finden. Als Partner der Fensterindustrie blickt das Unternehmen auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung zurück – sowohl in

der Zusammenarbeit mit Fachhändlern und Fensterbauern als auch in der Abwicklung von Großprojekten seiner Kunden. DuoTherm begleitet seine Kunden über alle Phasen des Bauprojekts hinweg. Das 1998 gegründete Unternehmen ist seit 2020 Teil der französischen StellaGroup. An den zwei deutschen Standorten Nettersheim-Zingsheim und Ahaus wirken rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens mit.

**Ansprechpartnerin für die Presse:**   
Nina de Hoogd

DuoTherm Rolladen GmbH

Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 10

53947 Nettersheim-Zingsheim

Telefon: +49 (0)2486 / 8008-189

E-Mail: [n.dehoogd@duotherm-rolladen.de](mailto:n.dehoogd@duotherm-rolladen.de)

[www.duotherm-rolladen.de](http://www.duotherm-rolladen.de/)

Ein Bild, das Text, Schrift, Logo, Screenshot enthält.

Automatisch generierte Beschreibung